Валовые и максимальные выбросы предприятия №4, 
Ликвидация бурового амбара на кусте №1 Западно-Кыртаельского н/м ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», Усинск, 2019 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Регистрационный номер: 01-01-4749

Усинск, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ

Период
года	Месяцы	Всего
дней	
Теплый	Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 	84	
Переходный	Апрель; Май; Октябрь; 	63	
Холодный	Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; 	105	
Всего за год	Январь-Декабрь	252	

I Техническая рекультивация, 
цех №1, площадка №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

Выбросы участка

Код
в-ва	Название
вещества	Макс. выброс
(г/с)	Валовый выброс
(т/год)	
----	Оксиды азота (NOx)*	0.9817972	0.811005	
	В том числе:			
0301	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0.7854378	0.648804	
0304	*Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1276336	0.105431	
0328	Углерод (Сажа)	0.1099728	0.090777	
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0.0807178	0.066714	
0337	Углерод оксид	0.6563922	0.555916	
0401	Углеводороды**	0.1875150	0.156052	
	В том числе:			
2704	**Бензин (нефтяной, малосернистый)	0.0242778	0.000918	
2732	**Керосин	0.1632372	0.155134	

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.555916	
Всего за год		0.555916	

Максимальный выброс составляет: 0.6563922 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
ГТМ-0,8Р	25.000	1.0	2.400	2.0	1.290	1.290	5	2.400	да		
	25.000	1.0	2.400	2.0	1.290	1.290	5	2.400	да	0.0281233	
Экскаватор HITACHI 220	35.000	1.0	3.900	2.0	2.090	2.090	5	3.910	да		
	35.000	1.0	3.900	2.0	2.090	2.090	5	3.910	да	0.0888344	
Бульдозер SHANTUI SD22	35.000	1.0	3.900	2.0	2.090	2.090	5	3.910	да		
	35.000	1.0	3.900	2.0	2.090	2.090	5	3.910	да	0.0888344	
КАМАЗ 6530	90.000	1.0	9.900	2.0	5.300	5.300	10	9.920	да		
	90.000	1.0	9.900	2.0	5.300	5.300	10	9.920	да	0.4506000	

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.156052	
Всего за год		0.156052	

Максимальный выброс составляет: 0.1875150 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
ГТМ-0,8Р	2.100	1.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	да		
	2.100	1.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	да	0.0077372	
Экскаватор HITACHI 220	2.900	1.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	да		
	2.900	1.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	да	0.0255211	
Бульдозер SHANTUI SD22	2.900	1.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	да		
	2.900	1.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	да	0.0255211	
КАМАЗ 6530	7.500	1.0	1.240	2.0	1.790	1.790	10	1.240	да		
	7.500	1.0	1.240	2.0	1.790	1.790	10	1.240	да	0.1287356	

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.811005	
Всего за год		0.811005	

Максимальный выброс составляет: 0.9817972 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
ГТМ-0,8Р	1.700	1.0	0.480	2.0	2.470	2.470	5	0.480	да		
	1.700	1.0	0.480	2.0	2.470	2.470	5	0.480	да	0.0409906	
Экскаватор HITACHI 220	3.400	1.0	0.780	2.0	4.010	4.010	5	0.780	да		
	3.400	1.0	0.780	2.0	4.010	4.010	5	0.780	да	0.1330989	
Бульдозер SHANTUI SD22	3.400	1.0	0.780	2.0	4.010	4.010	5	0.780	да		
	3.400	1.0	0.780	2.0	4.010	4.010	5	0.780	да	0.1330989	
КАМАЗ 6530	7.000	1.0	2.000	2.0	10.160	10.160	10	1.990	да		
	7.000	1.0	2.000	2.0	10.160	10.160	10	1.990	да	0.6746089	

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.090777	
Всего за год		0.090777	

Максимальный выброс составляет: 0.1099728 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
ГТМ-0,8Р	0.000	1.0	0.060	2.0	0.270	0.270	5	0.060	да		
	0.000	1.0	0.060	2.0	0.270	0.270	5	0.060	да	0.0045017	
Экскаватор HITACHI 220	0.000	1.0	0.100	2.0	0.450	0.450	5	0.100	да		
	0.000	1.0	0.100	2.0	0.450	0.450	5	0.100	да	0.0150056	
Бульдозер SHANTUI SD22	0.000	1.0	0.100	2.0	0.450	0.450	5	0.100	да		
	0.000	1.0	0.100	2.0	0.450	0.450	5	0.100	да	0.0150056	
КАМАЗ 6530	0.000	1.0	0.260	2.0	1.130	1.130	10	0.260	да		
	0.000	1.0	0.260	2.0	1.130	1.130	10	0.260	да	0.0754600	

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.066714	
Всего за год		0.066714	

Максимальный выброс составляет: 0.0807178 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
ГТМ-0,8Р	0.042	1.0	0.097	2.0	0.190	0.190	5	0.097	да		
	0.042	1.0	0.097	2.0	0.190	0.190	5	0.097	да	0.0033200	
Экскаватор HITACHI 220	0.058	1.0	0.160	2.0	0.310	0.310	5	0.160	да		
	0.058	1.0	0.160	2.0	0.310	0.310	5	0.160	да	0.0108433	
Бульдозер SHANTUI SD22	0.058	1.0	0.160	2.0	0.310	0.310	5	0.160	да		
	0.058	1.0	0.160	2.0	0.310	0.310	5	0.160	да	0.0108433	
КАМАЗ 6530	0.150	1.0	0.260	2.0	0.800	0.800	10	0.390	да		
	0.150	1.0	0.260	2.0	0.800	0.800	10	0.390	да	0.0557111	

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.648804	
Всего за год		0.648804	

Максимальный выброс составляет: 0.7854378 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.105431	
Всего за год		0.105431	

Максимальный выброс составляет: 0.1276336 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.000918	
Всего за год		0.000918	

Максимальный выброс составляет: 0.0242778 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	%% пуск.	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	%% двиг.	Схр	Выброс (г/с)	
ГТМ-0,8Р	2.100	1.0	100.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	0.0	да		
	2.100	1.0	100.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	0.0	да	0.0011667	
Экскаватор HITACHI 220	2.900	1.0	100.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	0.0	да		
	2.900	1.0	100.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	0.0	да	0.0032222	
Бульдозер SHANTUI SD22	2.900	1.0	100.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	0.0	да		
	2.900	1.0	100.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	0.0	да	0.0032222	
КАМАЗ 6530	7.500	1.0	100.0	1.240	2.0	1.790	1.790	10	1.240	0.0	да		
	7.500	1.0	100.0	1.240	2.0	1.790	1.790	10	1.240	0.0	да	0.0166667	

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.155134	
Всего за год		0.155134	

Максимальный выброс составляет: 0.1632372 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	%% пуск.	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	%% двиг.	Схр	Выброс (г/с)	
ГТМ-0,8Р	2.100	1.0	0.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	100.0	да		
	2.100	1.0	0.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	100.0	да	0.0065706	
Экскаватор HITACHI 220	2.900	1.0	0.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	100.0	да		
	2.900	1.0	0.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	100.0	да	0.0222989	
Бульдозер SHANTUI SD22	2.900	1.0	0.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	100.0	да		
	2.900	1.0	0.0	0.490	2.0	0.710	0.710	5	0.490	100.0	да	0.0222989	
КАМАЗ 6530	7.500	1.0	0.0	1.240	2.0	1.790	1.790	10	1.240	100.0	да		
	7.500	1.0	0.0	1.240	2.0	1.790	1.790	10	1.240	100.0	да	0.1120689	

II Биологическая рекультивация, 
цех №1, площадка №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

Выбросы участка

Код
в-ва	Название
вещества	Макс. выброс
(г/с)	Валовый выброс
(т/год)	
----	Оксиды азота (NOx)*	0.2858378	0.716164	
	В том числе:			
0301	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0.2286702	0.572931	
0304	*Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0371589	0.093101	
0328	Углерод (Сажа)	0.0318883	0.079831	
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0.0235278	0.058998	
0337	Углерод оксид	0.1991083	0.489957	
0401	Углеводороды**	0.0559017	0.137403	
	В том числе:			
2704	**Бензин (нефтяной, малосернистый)	0.0090000	0.001021	
2732	**Керосин	0.0469017	0.136382	

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.489957	
Всего за год		0.489957	

Максимальный выброс составляет: 0.1991083 г/с. Месяц достижения: Июль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.500	2.0	0.240	0.240	10	0.450	да		
	0.000	1.0	0.500	2.0	0.240	0.240	10	0.450	да	0.0051033	
Вездеход ARGO	18.300	1.0	0.800	2.0	0.450	0.450	10	0.840	да		
	18.300	1.0	0.800	2.0	0.450	0.450	10	0.840	да	0.0175083	
ГТМ-0,8Р	25.000	1.0	2.400	2.0	1.290	1.290	5	2.400	да		
	25.000	1.0	2.400	2.0	1.290	1.290	5	2.400	да	0.0281233	
АЦ УРАЛ 4320-1951	57.000	1.0	6.300	2.0	3.370	3.370	10	6.310	да		
	57.000	1.0	6.300	2.0	3.370	3.370	10	6.310	да	0.1432700	

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.137403	
Всего за год		0.137403	

Максимальный выброс составляет: 0.0559017 г/с. Месяц достижения: Июль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.060	2.0	0.080	0.080	10	0.060	да		
	0.000	1.0	0.060	2.0	0.080	0.080	10	0.060	да	0.0014511	
Вездеход ARGO	4.700	1.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	да		
	4.700	1.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	да	0.0042667	
ГТМ-0,8Р	2.100	1.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	да		
	2.100	1.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	да	0.0077372	
АЦ УРАЛ 4320-1951	4.700	1.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	да		
	4.700	1.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	да	0.0409956	

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.716164	
Всего за год		0.716164	

Максимальный выброс составляет: 0.2858378 г/с. Месяц достижения: Июль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.090	2.0	0.470	0.470	10	0.090	да		
	0.000	1.0	0.090	2.0	0.470	0.470	10	0.090	да	0.0077961	
Вездеход ARGO	0.700	1.0	0.170	2.0	0.870	0.870	10	0.170	да		
	0.700	1.0	0.170	2.0	0.870	0.870	10	0.170	да	0.0144406	
ГТМ-0,8Р	1.700	1.0	0.480	2.0	2.470	2.470	5	0.480	да		
	1.700	1.0	0.480	2.0	2.470	2.470	5	0.480	да	0.0409906	
АЦ УРАЛ 4320-1951	4.500	1.0	1.270	2.0	6.470	6.470	10	1.270	да		
	4.500	1.0	1.270	2.0	6.470	6.470	10	1.270	да	0.2148144	

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.079831	
Всего за год		0.079831	

Максимальный выброс составляет: 0.0318883 г/с. Месяц достижения: Июль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.010	2.0	0.050	0.050	10	0.010	да		
	0.000	1.0	0.010	2.0	0.050	0.050	10	0.010	да	0.0008306	
Вездеход ARGO	0.000	1.0	0.020	2.0	0.100	0.100	10	0.020	да		
	0.000	1.0	0.020	2.0	0.100	0.100	10	0.020	да	0.0016611	
ГТМ-0,8Р	0.000	1.0	0.060	2.0	0.270	0.270	5	0.060	да		
	0.000	1.0	0.060	2.0	0.270	0.270	5	0.060	да	0.0045017	
АЦ УРАЛ 4320-1951	0.000	1.0	0.170	2.0	0.720	0.720	10	0.170	да		
	0.000	1.0	0.170	2.0	0.720	0.720	10	0.170	да	0.0240644	

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.058998	
Всего за год		0.058998	

Максимальный выброс составляет: 0.0235278 г/с. Месяц достижения: Июль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.018	2.0	0.036	0.036	10	0.018	да		
	0.000	1.0	0.018	2.0	0.036	0.036	10	0.018	да	0.0006280	
Вездеход ARGO	0.023	1.0	0.034	2.0	0.068	0.068	10	0.034	да		
	0.023	1.0	0.034	2.0	0.068	0.068	10	0.034	да	0.0011862	
ГТМ-0,8Р	0.042	1.0	0.097	2.0	0.190	0.190	5	0.097	да		
	0.042	1.0	0.097	2.0	0.190	0.190	5	0.097	да	0.0033200	
АЦ УРАЛ 4320-1951	0.095	1.0	0.250	2.0	0.510	0.510	10	0.250	да		
	0.095	1.0	0.250	2.0	0.510	0.510	10	0.250	да	0.0177656	

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.572931	
Всего за год		0.572931	

Максимальный выброс составляет: 0.2286702 г/с. Месяц достижения: Июль.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.093101	
Всего за год		0.093101	

Максимальный выброс составляет: 0.0371589 г/с. Месяц достижения: Июль.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.001021	
Всего за год		0.001021	

Максимальный выброс составляет: 0.0090000 г/с. Месяц достижения: Июль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	%% пуск.	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	%% двиг.	Схр	Выброс (г/с)	
Вездеход ARGO	4.700	1.0	100.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	0.0	да		
	4.700	1.0	100.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	0.0	да	0.0026111	
ГТМ-0,8Р	2.100	1.0	100.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	0.0	да		
	2.100	1.0	100.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	0.0	да	0.0011667	
АЦ УРАЛ 4320-1951	4.700	1.0	100.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	0.0	да		
	4.700	1.0	100.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	0.0	да	0.0052222	

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.136382	
Всего за год		0.136382	

Максимальный выброс составляет: 0.0469017 г/с. Месяц достижения: Июль.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	%% пуск.	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	%% двиг.	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.0	0.060	2.0	0.080	0.080	10	0.060	100.0	да		
	0.000	1.0	0.0	0.060	2.0	0.080	0.080	10	0.060	100.0	да	0.0014511	
Вездеход ARGO	4.700	1.0	0.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	100.0	да		
	4.700	1.0	0.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	100.0	да	0.0016556	
ГТМ-0,8Р	2.100	1.0	0.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	100.0	да		
	2.100	1.0	0.0	0.300	2.0	0.430	0.430	5	0.300	100.0	да	0.0065706	
АЦ УРАЛ 4320-1951	4.700	1.0	0.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	100.0	да		
	4.700	1.0	0.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	100.0	да	0.0357733	

III Биологическая рекультивация, 
цех №1, площадка №1

Общее описание участка
Подтип - Нагрузочный режим (полный)
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100

Выбросы участка

Код
в-ва	Название
вещества	Макс. выброс
(г/с)	Валовый выброс
(т/год)	
----	Оксиды азота (NOx)*	0.2370511	0.754681	
	В том числе:			
0301	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0.1896409	0.603745	
0304	*Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0308166	0.098109	
0328	Углерод (Сажа)	0.0265561	0.085125	
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0.0195798	0.062570	
0337	Углерод оксид	0.1658817	0.517978	
0401	Углеводороды**	0.0467133	0.145519	
	В том числе:			
2704	**Бензин (нефтяной, малосернистый)	0.0078333	0.001086	
2732	**Керосин	0.0388800	0.144434	

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.503769	
Переходный	Вся техника	0.014210	
Всего за год		0.517978	

Максимальный выброс составляет: 0.1658817 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.500	2.0	0.240	0.240	10	0.450	да		
	0.000	1.0	0.500	2.0	0.240	0.240	10	0.450	да	0.0051033	
Вездеход ARGO	18.300	1.0	0.800	2.0	0.450	0.450	10	0.840	да		
	18.300	1.0	0.800	2.0	0.450	0.450	10	0.840	да	0.0175083	
АЦ УРАЛ 4320-1951	57.000	1.0	6.300	2.0	3.370	3.370	10	6.310	да		
	57.000	1.0	6.300	2.0	3.370	3.370	10	6.310	да	0.1432700	

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.141500	
Переходный	Вся техника	0.004019	
Всего за год		0.145519	

Максимальный выброс составляет: 0.0467133 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.060	2.0	0.080	0.080	10	0.060	да		
	0.000	1.0	0.060	2.0	0.080	0.080	10	0.060	да	0.0014511	
Вездеход ARGO	4.700	1.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	да		
	4.700	1.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	да	0.0042667	
АЦ УРАЛ 4320-1951	4.700	1.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	да		
	4.700	1.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	да	0.0409956	

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.736035	
Переходный	Вся техника	0.018646	
Всего за год		0.754681	

Максимальный выброс составляет: 0.2370511 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.090	2.0	0.470	0.470	10	0.090	да		
	0.000	1.0	0.090	2.0	0.470	0.470	10	0.090	да	0.0077961	
Вездеход ARGO	0.700	1.0	0.170	2.0	0.870	0.870	10	0.170	да		
	0.700	1.0	0.170	2.0	0.870	0.870	10	0.170	да	0.0144406	
АЦ УРАЛ 4320-1951	4.500	1.0	1.270	2.0	6.470	6.470	10	1.270	да		
	4.500	1.0	1.270	2.0	6.470	6.470	10	1.270	да	0.2148144	

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.082386	
Переходный	Вся техника	0.002739	
Всего за год		0.085125	

Максимальный выброс составляет: 0.0265561 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.010	2.0	0.050	0.050	10	0.010	да		
	0.000	1.0	0.010	2.0	0.050	0.050	10	0.010	да	0.0008306	
Вездеход ARGO	0.000	1.0	0.020	2.0	0.100	0.100	10	0.020	да		
	0.000	1.0	0.020	2.0	0.100	0.100	10	0.020	да	0.0016611	
АЦ УРАЛ 4320-1951	0.000	1.0	0.170	2.0	0.720	0.720	10	0.170	да		
	0.000	1.0	0.170	2.0	0.720	0.720	10	0.170	да	0.0240644	

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.060898	
Переходный	Вся техника	0.001671	
Всего за год		0.062570	

Максимальный выброс составляет: 0.0195798 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.018	2.0	0.036	0.036	10	0.018	да		
	0.000	1.0	0.018	2.0	0.036	0.036	10	0.018	да	0.0006280	
Вездеход ARGO	0.023	1.0	0.034	2.0	0.068	0.068	10	0.034	да		
	0.023	1.0	0.034	2.0	0.068	0.068	10	0.034	да	0.0011862	
АЦ УРАЛ 4320-1951	0.095	1.0	0.250	2.0	0.510	0.510	10	0.250	да		
	0.095	1.0	0.250	2.0	0.510	0.510	10	0.250	да	0.0177656	

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.588828	
Переходный	Вся техника	0.014917	
Всего за год		0.603745	

Максимальный выброс составляет: 0.1896409 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)
Коэффициент трансформации - 0.13
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.095685	
Переходный	Вся техника	0.002424	
Всего за год		0.098109	

Максимальный выброс составляет: 0.0308166 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.000888	
Переходный	Вся техника	0.000197	
Всего за год		0.001086	

Максимальный выброс составляет: 0.0078333 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	%% пуск.	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	%% двиг.	Схр	Выброс (г/с)	
Вездеход ARGO	4.700	1.0	100.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	0.0	да		
	4.700	1.0	100.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	0.0	да	0.0026111	
АЦ УРАЛ 4320-1951	4.700	1.0	100.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	0.0	да		
	4.700	1.0	100.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	0.0	да	0.0052222	

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин
Валовые выбросы

Период
года	Марка автомобиля
или дорожной техники	Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/год)	
Теплый	Вся техника	0.140612	
Переходный	Вся техника	0.003822	
Всего за год		0.144434	

Максимальный выброс составляет: 0.0388800 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха.

Наименование	Mп	Tп	%% пуск.	Mпр	Tпр	Mдв	Mдв.теп.	Vдв	Mхх	%% двиг.	Схр	Выброс (г/с)	
Мотопомпа	0.000	1.0	0.0	0.060	2.0	0.080	0.080	10	0.060	100.0	да		
	0.000	1.0	0.0	0.060	2.0	0.080	0.080	10	0.060	100.0	да	0.0014511	
Вездеход ARGO	4.700	1.0	0.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	100.0	да		
	4.700	1.0	0.0	0.110	2.0	0.150	0.150	10	0.110	100.0	да	0.0016556	
АЦ УРАЛ 4320-1951	4.700	1.0	0.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	100.0	да		
	4.700	1.0	0.0	0.790	2.0	1.140	1.140	10	0.790	100.0	да	0.0357733	

Суммарные выбросы по предприятию

Код
в-ва	Название
вещества	Валовый выброс
(т/год)	
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	1.825480	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.296640	
0328	Углерод (Сажа)	0.255732	
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	0.188281	
0337	Углерод оксид	1.563851	
0401	Углеводороды	0.438974	

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)

Код
в-ва	Название
вещества	Валовый выброс
(т/год)	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0.003024	
2732	Керосин	0.435950	

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017
Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл»
Регистрационный номер: 01-01-4749

Объект: Буровой амбар на кусте №1 Западно-Кыртаельского н/м ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
Площадка: 1
Цех: 1
Вариант: Технический этап рекультивации I
Название источника выбросов: ИЗА № 6002

Наименование жидкости: Дизельное топливо
Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо
Результаты расчетов по источнику выделения
Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год	
0.0008711	0.001836	

Код	Название вещества	Содержание, %	Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год	
0333	Дигидросульфид (Сероводород)	0.28	0.0000024	0.000005	
2754	Углеводороды предельные C12-C19	99.72	0.0008687	0.001831	

Расчетные формулы
Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей:
M=Cбmax·Vч. факт·(1-n2/100)/3600 (7.2.2 [1])
Общий валовый выброс нефтепродуктов:
G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1])
Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин:
Gзак=[(Cpоз·(1-n1/100)+Cбоз·(1-n2/100))·Qоз+(Cpвл·(1-n1/100)+Cбвл·(1-n2/100))·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1])
Валовый выброс нефтепродуктов при проливах:
Gпр=J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1,35; 1,36 [2])

Код	Название вещества	Общий валовый выброс нефтепродуктов, т/год	Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин, т/год	Общий валовый выброс нефтепродуктов при проливах, т/год	
0333	Дигидросульфид (Сероводород)	0.000005	0.000000	0.000005	
2754	Углеводороды предельные C12-C19	0.001831	0.000144	0.001687	

Исходные данные
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cбmax): 3.920
Нефтепродукт: дизельное топливо
Климатическая зона: 3
Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 0.800
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. м: 
Весна-лето (Cpвл): 1.6
Осень-зима (Cpоз): 1.19
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/куб. м: 
Весна-лето (Cбвл): 2.66
Осень-зима (Cбоз): 1.98
Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м: 
Весна-лето (Qвл): 33.840
Осень-зима (Qоз): 0.000
Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00
Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00
Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50

Объект: Буровой амбар на кусте №1 Западно-Кыртаельского н/м ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
Площадка: 1
Цех: 1
Вариант: Биологический этап рекультивации II
Название источника выбросов: ИЗА № 6002

Результаты расчетов по источнику выделения
Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год	
0.0006533	0.001120	

Код	Название вещества	Содержание, %	Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год	
0333	Дигидросульфид (Сероводород)	0.28	0.0000018	0.000003	
2754	Углеводороды предельные C12-C19	99.72	0.0006515	0.001117	

Расчетные формулы
Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей:
M=Cбmax·Vч. факт·(1-n2/100)/3600 (7.2.2 [1])
Общий валовый выброс нефтепродуктов:
G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1])
Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин:
Gзак=[(Cpоз·(1-n1/100)+Cбоз·(1-n2/100))·Qоз+(Cpвл·(1-n1/100)+Cбвл·(1-n2/100))·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1])
Валовый выброс нефтепродуктов при проливах:
Gпр=J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1,35; 1,36 [2])

Код	Название вещества	Общий валовый выброс нефтепродуктов, т/год	Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин, т/год	Общий валовый выброс нефтепродуктов при проливах, т/год	
0333	Дигидросульфид (Сероводород)	0.000003	0.000000	0.000003	
2754	Углеводороды предельные C12-C19	0.001117	0.000088	0.001029	

Исходные данные
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cбmax): 3.920
Нефтепродукт: дизельное топливо
Климатическая зона: 3
Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 0.600
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. м: 
Весна-лето (Cpвл): 1.6
Осень-зима (Cpоз): 1.19
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/куб. м: 
Весна-лето (Cбвл): 2.66
Осень-зима (Cбоз): 1.98
Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м: 
Весна-лето (Qвл): 20.640
Осень-зима (Qоз): 0.000
Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00
Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00
Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50

Объект: Буровой амбар на кусте №1 Западно-Кыртаельского н/м ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
Площадка: 1
Цех: 1
Вариант: Биологический этап рекультивации III
Название источника выбросов: ИЗА № 6002

Наименование жидкости: Дизельное топливо
Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо

Результаты расчетов по источнику выделения
Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год	
0.0004356	0.000807	

Код	Название вещества	Содержание, %	Максимально-разовый выброс, г/с	Валовый выброс, т/год	
0333	Дигидросульфид (Сероводород)	0.28	0.0000012	0.000002	
2754	Углеводороды предельные C12-C19	99.72	0.0004343	0.000805	

Расчетные формулы
Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей:
M=Cбmax·Vч. факт·(1-n2/100)/3600 (7.2.2 [1])
Общий валовый выброс нефтепродуктов:
G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1])
Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин:
Gзак=[(Cpоз·(1-n1/100)+Cбоз·(1-n2/100))·Qоз+(Cpвл·(1-n1/100)+Cбвл·(1-n2/100))·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1])
Валовый выброс нефтепродуктов при проливах:
Gпр=J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1,35; 1,36 [2])

Код	Название вещества	Общий валовый выброс нефтепродуктов, т/год	Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин, т/год	Общий валовый выброс нефтепродуктов при проливах, т/год	
0333	Дигидросульфид (Сероводород)	0.000002	0.000000	0.000002	
2754	Углеводороды предельные C12-C19	0.000805	0.000063	0.000742	

Исходные данные
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cбmax): 3.920
Нефтепродукт: дизельное топливо
Климатическая зона: 3
Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 0.400
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, г/куб. м: 
Весна-лето (Cpвл): 1.6
Осень-зима (Cpоз): 1.19
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/куб. м: 
Весна-лето (Cбвл): 2.66
Осень-зима (Cбоз): 1.98
Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м: 
Весна-лето (Qвл): 14.880
Осень-зима (Qоз): 0.000
Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00
Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00
Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50
Программа основана на следующих методических документах:
1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС.
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 449)
4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015